Port du masque
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• Port d’un masque de protection respiratoire :
– Le port du masque et des lunettes est obligatoire dans les cas suivants :
• travail à moins d’un mètre d’une autre personne :port d’un masque de type à usage non-sanitaire de catégorie 1 (filtration supérieure ou égale à 90% - « masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note DGS/ DGE/DGT du 29 mars 2020), de type FFP1, de type chirurgical ou de protection supérieure.
• intervention chez une personne malade, si cette intervention ne peut pas être différée : port d’un masque chirurgical de type II a minima ; la personne malade et son entourage doivent impérativement porter un masque chirurgical de type II a minima également (principe de protection croisée).
• intervention chez une personne à risque de santé : port d’un masque de type à usage non-sanitaire de catégorie 1 (filtration supérieure ou égale à 90% - « masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public » selon la note DGS/DGE/ DGT du 29 mars 2020), de type FFP1, de type chirurgical ou de protection supérieure

CONVENTION NATIONALE DES OUVRIERS DU BATIMENT (plus de 10 et moins de10)

Travaux pénibles. Article 3-30

Les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous
bénéficient suivant les cas d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 p. 100 du temps de travail pénible effectué.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
- travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;
- travaux sur échafaudages volants ;
- travaux à la corde à noeuds ;
- travaux dans plus de 25 centimètres d'eau ;
- travaux avec utilisation manuelle d'un marteau piqueur ou brise-béton ;
- travaux effectués dans des vapeurs d'acide ;
- travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisances ;
- travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à deux mètres et à une profondeur supérieure à six mètres ;
- travaux dans des locaux où la température à l'intérieur :
- ou bien est supérieure à 45 degrés ;
- ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la
température extérieure ;
- travaux avec le port d'un masque.

CONVENTION NATIONALE DES OUVRIERS DU TP
Article 3.18
Horaires applicables aux travaux pénibles
Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables aux travaux pénibles ou
insalubres, les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci dessous
bénéficient suivant les cas, d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10% du temps de travail pénible effectué, selon des modalités fixées après consultation des représentants du personnel et qui, le cas échéant, pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les travaux concernés sont :
— utilisation manuelle d'outillage vibrant (marteau-piqueur, brise-béton, perforateur,
vibreur à ballast, outillage pneumatique),
— travaux dans plus de 25 cm d'eau,
— travaux dans les égouts en service,
— travaux sur échafaudages volants,
— montage et démontage d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues,
de sapines à une hauteur supérieure à dix mètres au bord du vide, mesurée à partir de la
surface de réception,
— travaux dans des excavations dont l'ouverture est inférieure à deux mètres et à une
profondeur supérieure à six mètres,
— travaux en souterrain pour percement de tunnels et galeries,
— travaux dans l'air comprimé : tubistes, scaphandriers et plongeurs,
— travaux exécutés par les applicateurs d'asphalte, rampistes derrière la répandeuse,
ouvriers à la lance sur point à temps, lanceurs à mastic,
— travaux exécutés par les piqueurs de grès, paveurs ; pose non mécanisée de bordures de trottoirs,
— travaux exécutés sur pylônes métalliques pour l'installation et l'entretien des lignes aériennes,
— travaux dans des lieux à l'intérieur desquels la température est supérieure à 45 degrés,
— travaux exécutés à l'occasion d'opérations de nettoyage dans un site industriel lourd
et exposant à l'inhalation de poussières ou travaux nécessitant le port d'un masque.
